


1. **HC-Link V4.XXX固件重刷说明**

**LINK有两个硬件版本，如下图所示，使用串口刷固件时，需要将P4短接，下载完成之后必须将P4的短接去掉。**


****

****


1. **HC-PM51 V5.0，HC-PM51 V6.0切至CH340模式。**



HC-PM51 V5.0



HC-PM51 V6.0

**2.板卡与电脑连接，之后打开Flymcu.exe软件，并设置如下：**

**3. 点击开始编程，烧录成功后右侧窗口会生成相应提示：**

